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Flow
	Rating @
	Flow @ 43.5 PSI / 3 Bars
	.52 BSFC - Est. HP Duty Cycle
	
	
	
	Stan Weiss 3

	Part Number
	lbs/hr
	cc /min
	grams /min
	PSI
	BARS
	lbs/hr
	cc /min
	80%
	95%
	Feed
	Imped
ance
	Application
	n-H

	0-280-155-604
	13.1
	137.7
	99.08
	-
	-
	-
	-
	20.2
	23.9
	EV8
	High
	VW 4-2.0l, 5-2.5l
	-

	0-280-150-996
	12.55
	131.9
	94.92
	-
	-
	-
	-
	19.3
	22.9
	EV1
	High
	-
	-



